[BEGIN]

При нажатии Ок в окне смены стандарта связи в версии 3.1.34, изменения стандарта не произойдет. Для смены стандартов, пользуйтесь другими средствами. Патч от djl(4pda.ru).


[PACKAGE]
[CLASSES]
//smali_classes3\dji\pilot\countrycode\a\b$2
{"original":"5B 01 ?? ?? 5B 02 ?? ?? 5B 03 ?? ?? 70 10 ?? ?? 00 00 71 00 ?? ?? 00 00 0E 00 00 00 05 00 01 00 03 00 01 00 ?? ?? ?? 08 41 00 00 00 00 00"}
{"replaced":"?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??"}

[END]

Наслаждаемся дальностью соответствующей установленому стандарту связи =)